*1.pielikums*

*Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma*

*„Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”*

*(iepirkuma identifikācijas Nr.SOP 2021/01 ESTLAT177) nolikumam*

**Pieteikums** *(veidne)*

dalībai Iepirkumā

„Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.SOP 2021/01 ESTLAT177)

2021.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Salacgrīvas ostas pārvaldei

Ostas ielā 6, Salacgrīvā, Salacgrīvas novads, LV- 4033

Iesniedzot šo pieteikumu pretendenta vārdā, piesaku dalību Iepirkumā „Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”, iepirkuma identifikācijas Nr. SOP 2021/01 ESTLAT177.

1. **Informācija par pretendentu:**
   1. Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   2. Reģistrēts ar Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   4. Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   5. Biroja adrese: (ja nesakrīt ar juridisko adresi) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   6. Kontaktpersona: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Vārds, uzvārds, amats)

* 1. Telefons \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  2. E-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  3. Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  4. Kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  5. Konts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība:**
   1. persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību Iepirkumā:

\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* 1. katras piegādātāju apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra atbildības apjoms:

\_\_\_\_\_\_\_.

**3. Pretendenta apliecinājumi:**

1. Mēs apliecinām, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā tehnisko specifikāciju, dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkumā, pretenziju nav.
2. Mēs apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par piegādes prasībām un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt piegādi.
3. Mēs apliecinām, ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, ka līgumcenā iekļautas visas tās izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai piegādes veikšanai saskaņā ar tehnisko specifikāciju, Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
4. Mēs apliecinām, ka pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.
5. Mēs apliecinām, ka mums ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu piegādes līgumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai un citu Iepirkuma dokumentu prasībām.
6. Mēs apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas;
7. Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski visizdevīgāko saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritērijiem, garantējam nodrošināt visu līguma noteikumu (Nolikuma 7.pielikums) izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
8. Mēs apliecinām, ka šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.
9. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā Iepirkumā.
10. Mēs apliecinām, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem\* un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem\*.
11. Mēs apliecinām, ka <pretendenta nosaukums> nav bijusi saziņa ar konkurentiem\* attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu\* nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Iepirkumā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Iepirkuma prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem\*, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu.
12. Mēs apliecinām, ka <pretendenta nosaukums> nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam\* pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
13. Norādām, ka piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lapā ir norādīta informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu/komercnoslēpumu atbilstoši Komerclikuma 19.pantam.

\**Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam*

**4. Informācija par Pretendenta piedāvājumu saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei:**

**4.1. Cena – piedāvātā kopējā līgumcena**

Apliecinu, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši visām Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies piegādāt un uzstādīt divas peldošās piestātnes ar aprīkojumu, katru 36 m garumā, par kopējo līgumcenu <summa skaitļiem> (<summa vārdiem>) EUR, bez PVN.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Mērvien.** | **Skaits** | **Cena** |
| **1** | Lieljaudas betona pontoni (ūdensdrošs, tērauda stiegrojuma betons) pilnā aprīkojumā <marka, ražošanas gads>, kopējais garums 36 m, to transportēšana un uzstādīšana.[[1]](#footnote-1) | **Gab.** | **1** |  |
| **2** | Betona pontoni ar kura koka klāju, pilnā aprīkojumā, <marka, ražošanas gads>, kopējais garums 36 m, to transportēšana un uzstādīšana.[[2]](#footnote-2) | **Gab.** | **1** |  |
| **Kopā bez PVN** | | | |  |
| **21% % PVN summa** | | | |  |
| **Kopā ar PVN)** | | | |  |

*Cena ir jānorāda ar ne vairāk kā divām zīmēm aiz komata.*

**4.2. Peldošo piestātņu garantijas periods.**

Apliecinām, ka garantijas termiņš peldošajām piestātnēm un ar tās aprīkojumam ir <skaits>[[3]](#footnote-3) mēneši no Piestātņu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

*Garantijas periods ir jānorāda veselos mēnešos.*

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/sagatavošanas vieta/

*2.pielikums*

*Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma*

*„ Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”*

*(iepirkuma identifikācijas Nr.SOP 2021/01 ESTLAT177) nolikumam*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Iepirkums

„Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.SOP 2021/01 ESTLAT177)

Tehniskā specifikācija – tehniskais un finanšu piedāvājums

I

Monolīta betona pontonu līnija 36m.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Tehniskā specifikācija** | | **Pretendenta piedāvājums** | | |
| **Pozīcija, daudzums** | **Prasības** | **Tehniskais piedāvājums** | **Finanšu piedāvājums**  **(EUR bez PVN)** | |
| **1 vienības cena** | **Pozīcijas kopsumma** |
| 1. | Lieljaudas betona pontoni  (3 gab.), kopējais garums 36 m. | Lieljaudas betona pontoni (ūdensdrošs, tērauda stiegrojuma betons) pilnā aprīkojumā, lai nodrošinātu iespēju uzstādīt visu nepieciešamo papildus aprīkojumu – tauvošanās pollerus, koka atspaida brusas (fenderus), servisa (ūdens, apgaismojums, elektrība) punktus.   |  |  | | --- | --- | | **Nosaukums** | **Prasības** | | Betona marka | C40/50 | | Putu polistirola (EPS) pildījums | Blīvums – ne mazāk kā 19 kg/m3; Stiprība – ne mazāk kā 100 kPa | | Betona pontona platums | Ne mazāk kā 2.4 m | | Betona pontona augstums | Ne mazāk kā 1.00m | | Betona pontona garums | Ne mazāk kā 12.0 m | | Jauda | 5.0-5.5 kN /m2 | | Virs ūdens daļa | 0.5-0.6 cm | | Pontona virsma | Vienlaidus betona. Visiem komunikāciju kanāliem jābūt iebūvētiem zem betona klāja | | Komunikāciju kanāls | Paredzēts elektrības un ūdens pievadu ievietošanai. Iebūvēts pontonā, garenvirzienā. Garums – 12m; Diametrs – ne mazāk kā 110mm; | | Enkurķēdes kanāls | Enkurķēdes kanāls paredzēts pontonu enkurošanai.  Skaits – 4 gab. uz katru pontonu. | | Savstarpējais savienojums | Gumijas savienojuma jauda ne mazāka kā 400 kN; Savienojuma skrūve – ne mazāk kā M48; skaits – 2 gab. uz katru pontonu. | | Koka atspaidu brusas (fenderi) | Koka atspaida brusas (fenderi) uzstādīti pa pontona ārējo perimetru, skrūvju stiprinājuma vietas iestrādātas kokā un nosegtas ar plastmasas korķiem; Izmērs – 70 mm x 195 mm;  Materiāls – priede/egle;  Stiprības klase – C24;  Impregnēšanas klase – HC3; | | Tauvošanās pirkstu sliede | Betona pontona ārējā malā iestrādāta metāla sliede, kas paredzēta tauvošanās pirkstu stiprināšanai ar iespēju to pozicionēt horizontālā virzienā. Kopējas garums uz vienu pontonu – ne mazāk kā 24m. | | Tauvošanās polleris T veida | Karsti cinkota tērauda, T veida tauvošanās polleri.  Jauda - 50 kN;  Pamatnes izmērs – ne mazāk kā 200 mm x 200mm; Diametrs – ne mazāks kā 100mm; Augstums – ne mazāks kā 200mm;  Skaits – 4 gab. uz katra pontona. Izvietojumu saskaņo ar pasūtītāju pirms izgatavošanas. | |  |  |  |
| 2. | Tiltiņš noiešanai uz pontona  (1 kompl.) tiltiņš (1.2x 6.0m) | Paredzēt kustīgu eņģu savienojumu (2 kompl.) tiltiņa stiprināšanai pie krastā esoša balsta.  Tiltiņa peldošās betona piestātnes galam jābūt aprīkotam ar riteņiem un aizsargplāksnēm peldošās piestātnes pasargāšanai no berzes ekspluatācijas laikā. Paredzēt margu vienā tiltiņa pusē – ar bultskrūvēm stiprināti, karsti cinkoti metāla stabi – 4 gab. Lenteris – zem spiediena impregnēts, HC3klase, izmērā 45x 95mm, garums 6m. |  |  |  |
| 3. | Tauvošanās pirksti (Garums 7m – 6 gab; Garums 6m – 6 gab.) | |  |  | | --- | --- | | Garums | 6/7 m | | Platums | Vismaz 0.7m | | Platums pie pontona | Vismaz 2.0 m | | Pontons zem pirksta | Vismaz 300l, 2 gab. | | Gumijas savienojums pie “tauvošanās pirkstu sliedes” | 2 gab. | | Plastmasas “fender” | Uzstāda pirksta galā. Krāsa – sarkana. Platums 0.7m | | Tauvošanās polleris | Jauda 20 kn. Skaits vismaz 3 gab. |   Pirksti paredzēti stiprināt pie betona pontonā iestrādātas “tauvošanās pirkstu sliedes”. |  |  |  |
| 4. | Servisa pjedestāli  (3 gab.) | Servisa pjedestāliem jābūt aprīkotiem ar apgaismojumu, vismaz četrām 16A/2P+E/220-240V/EN60309/IP44 elektrības pieslēgvietām, vismaz vienu ½” ūdens pieslēgvietu, un jābūt izgatavotam no materiāla, kas ir piemērots jahtu ostas apstākļiem (mitrums, sālsūdens; “Rolec Classic Marina utility pedestal” vai ekvivalents). Izstrādājumam jābūt izgatavotāja CE atbilstības deklarācijai. Krāsa – “metālika”, pjedestāla augstums - vismaz 750 mm.  Jānodrošina elektrības kabeļu un ūdens apgādes cauruļu montāžu nepieciešamajā apjomā no servisa pjedestāliem līdz krasta pieslēgvietai. |  |  |  |
| 5. | Glābšanas līdzekļu posteņi  (1 gab.) | Glābšanas postenis ar pjedestālu glābšanas aprīkojuma izvietošanai. Krāsa - sarkana.   |  |  | | --- | --- | | **Nosaukums** | **Skaits** | | Statīvs | 1 gab. | | Glābšanas kāpnes 3m | 1 gab. | | Āķis 3m | 1 gab. | | Glābšanas riņķis ar līni 25m | 1 gab. | |  |  |  |
| 6. | Kāpnes izkāpšanai no ūdens  (1 gab.) | Glābšanas kāpnes izkāpšanai no ūdens, paredzētas uzstādīt peldošās piestātnes galā.   |  |  | | --- | --- | | **Nosaukums** | **Prasības** | | Materiāls | Karsti cinkots tērauds | | Krasa | Dzeltena | | Platums | Ne mazāk kā 600 mm | | Garums | Ne mazāk kā 1.6m | |  |  |  |
| 7. | Peldošo piestātņu noenkurošana un uzstādīšana | Peldošajām piestātnēm jābūt noenkurotām ar 2.0 t betona enkuriem. Katram pontonam jābūt noenkurotam ar 4 enkuriem, izņemot pirmo pontonu, kuru stiprina pie krasta balsta ar enkurķēdi un atspersavienojumu (jauda ne mazāk kā 0.6 kN). Enkurķēdēm (vismaz 20 mm, garo posmu; karsti cinkotām). Visām enkurošanas sistēmas metāla komponentēm jābūt no karsti cinkota tērauda.   |  |  | | --- | --- | | **Nosaukums** | **Prasības** | | Betona enkura svars | 2t | | Skaits | 10 gab. | | Enkurķēde | Karsti cinkota, 20mm, garo posmu, DIN763 | | Enkurķēdes kopējais garums | 250m | | Skavas stiprināšanai pie enkura | 22mm, karsti cinkotas |   Jāveic peldošo piestātņu piegādi, uzstādīšanu un to noenkurošanu Pasūtītāja norādītajās vietā, tai skaitā jānodrošina elektrības kabeļu un ūdens apgādes cauruļu pieslēgšana krasta pieslēgvietām, nodrošinot visas augstāk minētās prasības. |  |  |  |
| 8. | Vārti uz pontona (1 gab.) | Vārti paredzēti novietot uz laipas piekļuves kontrolei.   |  |  | | --- | --- | | **Nosaukums** | **Prasība** | | Materiāls | Karsti cinkots tērauds | | Platums | Vismaz 2.8m | | Augstums | Vismaz 2.2m | | Vērtnes platums | Vismaz 1.1m | | Slēdzene | Elektriskā kodu atslēga ar magnētu | |  |  |  |
| 9. | Sertifikācija | Peldošo pontonu ražotājam jābūt ISO (vai ekvivalentam) sertifikātam peldošo piestātņu projektēšanas un ražošanas jomā. |  |  |  |
| 10. | Garantija | Garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 mēneši. |  |  |  |
| **Kopsumma (EUR bez PVN):** | | | | |  |

II

Betona pontonu ar koka klāju līnija 36m.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Tehniskā specifikācija** | | **Pretendenta piedāvājums** | | |
| **Pozīcija, daudzums** | **Prasības** | **Tehniskais piedāvājums** | **Finanšu piedāvājums**  **(EUR bez PVN)** | |
| **1 vienības cena** | **Pozīcijas kopsumma** |
| 1. | Betona pontons  (6 gab.) | Betona pontons uz kura paredzēts novietot koka klāju.   |  |  | | --- | --- | | **Nosaukums** | **Prasības** | | Betona marka | C40/50 | | Putu polistirola (EPS) pildījums | Blīvums – ne mazāk kā 19 kg/m3; Stiprība – ne mazāk kā 100 kPa | | Betona pontona platums | Ne mazāk kā 2.30 m | | Betona pontona augstums | Ne mazāk kā 0.70m | | Betona pontona garums | Ne mazāk kā 3.10 m | | Jauda | 30-35 kN | | Koka klāja stiprinājuma komplekts | Karsti cinkots U profils. Profila izmērs - vismaz 80mm. Skaits – 2 gab.  Komplektā iekļauj nepieciešamās gumijas paplāksnes un bultskrūves. | |  |  |  |
| 2. | Koka klājs (6 gab.) | |  |  | | --- | --- | | **Nosaukums** | **Prasības** | | Garums | Vismaz 6.0m | | Platums | Vismaz 2.4m | | Klāja lāga | Zem spiediena impregnēta, impregnēšanas klase HC3, skuju koka, kalibrēta, izmērs 70x 195mm, stiprības klase –C24. Kopējais garums 24m (ārējās lāgas dubultā). | | Decking dēļu klājs | Zem spiediena impregnēti, impregnēšanas klase HC3, profilēti, skuju koka dēļi. Biezums 28mm, platums – vismaz 120mm |   Koka lāgu konstrukcija ar decking dēļu klāju. Klājus novieto uz betona pontoniem un savieno savā starpā ar koka lāgām. Komplektā iekļauj savienojumu bultskrūves un klāju skrūves. Visas metāla detaļas – karsti cinkotas. |  |  |  |
| 3. | Tauvošanās polleri (14 gab.) | Tauvošanās polleru izvietojumu pirms uzstādīšanas saskaņo ar pasūtītāju. Komplektā iekļauj visus uzstādīšanai nepieciešamos stiprinājumus.   |  |  | | --- | --- | | Tauvošanās polleris T veida | Karsti cinkota tērauda, T veida tauvošanās polleri.  Jauda - 50 kN;  Pamatnes izmērs – ne mazāk kā 200 mm x 200mm; Diametrs – ne mazāks kā 100mm; Augstums – ne mazāks kā 200mm; | |  |  |  |
| 4. | Tiltiņš noiešanai uz pontona  (1 kompl.) tiltiņš (1.2x 6.0m) | Paredzēt kustīgu eņģu savienojumu (2 kompl.) tiltiņa stiprināšanai pie krastā esoša balsta.  Tiltiņa peldošās betona piestātnes galam jābūt aprīkotam ar riteņiem un aizsargplāksnēm peldošās piestātnes pasargāšanai no berzes ekspluatācijas laikā. Paredzēt margu vienā tiltiņa pusē – ar bultskrūvēm stiprināti, karsti cinkoti metāla stabi – 4 gab. Lenteris – zem spiediena impregnēts, HC3klase, izmērā 45x 95mm, garums 6m. |  |  |  |
| 5. | Tauvošanās pirksti (5 gab.) | Tauvošanās pirksti paredzēti stiprināt pie koka klāja ar caurejošām bultskrūvēm. Novietojumu, pirms uzstādīšanas saskaņo ar pasūtītāju.   |  |  | | --- | --- | | Garums | 6 m | | Platums | Vismaz 0.7m | | Platums pie pontona | Vismaz 2.0 m | | Pontons zem pirksta | Vismaz 300 l, 2 gab. | | Gumijas savienojums stiprināšanai pie dubultas klāja lāgas. | 2 gab. | | Plastmasas “fender” | Uzstāda pirksta galā. Krāsa – sarkana. Platums 0.7m | | Tauvošanās polleris | Jauda 20 kn. Skaits vismaz 3 gab. | |  |  |  |
| 6. | Glābšanas līdzekļu posteņi  (1 gab.) | Glābšanas postenis ar pjedestālu glābšanas aprīkojuma izvietošanai. Krāsa - sarkana.   |  |  | | --- | --- | | **Nosaukums** | **Skaits** | | Statīvs | 1 gab. | | Glābšanas kāpnes 3m | 1 gab. | | Āķis 3m | 1 gab. | | Glābšanas riņķis ar līni 25m | 1 gab. | |  |  |  |
| 7. | Kāpnes izkāpšanai no ūdens  (1 gab.) | Glābšanas kāpnes izkāpšanai no ūdens, paredzētas uzstādīt peldošās piestātnes galā.   |  |  | | --- | --- | | **Nosaukums** | **Prasības** | | Materiāls | Karsti cinkots tērauds | | Krasa | Dzeltena | | Platums | Ne mazāk kā 600 mm | | Garums | Ne mazāk kā 1.6m | |  |  |  |
| 9. | Peldošo piestātņu noenkurošana un uzstādīšana | Peldošajām piestātnēm jābūt noenkurotām ar 1.0 t betona enkuriem. Katram betona pontonam jābūt noenkurotam ar 2 enkuriem, izņemot pirmo pontonu, kuru stiprina pie krasta balsta ar enkurķēdi un atspersavienojumu (jauda ne mazāk kā 0.6 kN). Enkurķēdēm (vismaz 16 mm, garo posmu; karsti cinkotām). Visām enkurošanas sistēmas metāla komponentēm jābūt no karsti cinkota tērauda.   |  |  | | --- | --- | | **Nosaukums** | **Prasības** | | Betona enkura svars | 1t | | Skaits | 10 gab. | | Ķēdes stiprinājums | 10 gab. | | Enkurķēde | Karsti cinkota, 16mm, garo posmu, DIN763 | | Enkurķēdes kopējais garums | 250m | | Skavas stiprināšanai pie enkura | 20mm, karsti cinkotas |   Jāveic peldošo piestātņu piegādi, uzstādīšanu un to noenkurošanu Pasūtītāja norādītajās vietā., tai skaitā jānodrošina elektrības kabeļu un ūdens apgādes cauruļu pieslēgšana krasta pieslēgvietām, nodrošinot visas augstāk minētās prasības. |  |  |  |
| 10. | Vārti uz pontona (1 gab.) | Vārti paredzēti novietot uz laipas piekļuves kontrolei.     |  |  | | --- | --- | | **Nosaukums** | **Prasība** | | Materiāls | Karsti cinkots tērauds | | Platums | Vismaz 2.8m | | Augstums | Vismaz 2.2m | | Vērtnes platums | Vismaz 1.1m | | Slēdzene | Elektriskā kodu atslēga ar magnētu | |  |  |  |
| 11. | Sertifikācija | Peldošo pontonu ražotājam jābūt ISO (vai ekvivalentam) sertifikātam peldošo piestātņu projektēšanas un ražošanas jomā. |  |  |  |
| 12. | Garantija | Garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 mēneši. |  |  |  |
| **Kopsumma (EUR bez PVN):** | | | | |  |

**Kopsumma**

|  |  |
| --- | --- |
| Monolīta betona pontonu līnija 36m (EUR bez PVN): |  |
| Betona pontonu ar koka klāju līnija 36m. (EUR bez PVN): |  |
| **Piedāvājuma kopsumma (EUR bez PVN):** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*/vieta/ /datums/*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja paraksts / vārds, uzvārds, amats


**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Iepirkums

„Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.SOP 2021/01 ESTLAT177)

**PLĀNOTĀ PIESTĀTŅU IZVIETOJUMA SHĒMA.**

**

1. Piestātņu tauvošanās pirkstu (6 m, 5.gab.) izvietojums pie piestātnes no betona pontona ar koka klāju ir jāparedz piestātnes otrajā pusē.

*3.pielikums*

*Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma*

*„Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”*

*(iepirkuma identifikācijas Nr.*

*SOP 2021/01 ESTLAT177) nolikumam*

**Apliecinājums par Pretendenta PIEREDZI** *(veidne)*

*(Nolikuma 3.1.7. un 3.2.7.punkts)*

Iepirkumam

„Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.SOP 2021/01 ESTLAT177)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gads | Objekts, kur uzstādīts peldošo piestātņu komplekss. | Summa EUR bez PVN, | Pasūtītājs, pasūtītāja kontakti (tālr. vai e-pasts) | Līguma izpildes laiks |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Klāt pievienojam pasūtītāja atsauksme, sagatavota brīvā formā, kurā apliecināta uzrādītā pieredze**

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/sagatavošanas vieta/

*4.pielikums*

*Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma*

*„Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”*

*(iepirkuma identifikācijas Nr.SOP 2021/01 ESTLAT177) nolikumam*

**Apakšuzņēmēju saraksts, darbu veids un paredzētais darbu apjoms***(veidne)*

Iepirkumam

„Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.SOP 2021/01 ESTLAT177)

*(Nolikuma 3.1.5. un 3.2.5.punkts)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apakšuzņēmēja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs** | **Nododamās līguma daļas apraksts** | **Paredzētais darbu apjoms%** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Apakšuzņēmējs/apakšuzņēmēja pilnvarotā persona:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/sagatavošanas vieta/

*5.pielikums*

*Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma*

*„Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”*

*(iepirkuma identifikācijas Nr.SOP 2021/01 ESTLAT177) nolikumam*

**APAKŠUZŅĒMĒJA apliecinājums** *(veidne)*

Iepirkumam

„Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.SOP 2021/01 ESTLAT177)

*(Nolikuma 3.1.5. un 3.2.5.punkts)*

**1. Iesniedza:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Apakšuzņēmēja nosaukums** | **Rekvizīti**  **(juridiskā adrese, vienotais reģistrācijas numurs** |
|  |  |

**2. Kontaktpersona:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Tālr. Nr.** |  |

Ar šo Apakšuzņēmējs, tā */parakstiesīgās personas amats, vārds uzvārds/*, personā, / *pārstāvības tiesības pamats/,* apliecina, ka:

Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties Iepirkumā „Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā” (iepirkuma identifikācijas numurs SOP 2021/01 ESTLAT177**)**, kā *Pretendenta nosaukums*, reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adrese –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (turpmāk ‑ Pretendents) apakšuzņēmējs;

1. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas veikt tam izpildei nododamo līguma procentuālo vērtību:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) ....

Apakšuzņēmējs**/**apakšuzņēmēja pilnvarotā persona:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/sagatavošanas vieta/

*6.pielikums*

*Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma*

*„Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”*

*(iepirkuma identifikācijas Nr.SOP 2021/01 ESTLAT177) nolikumam*

**Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, APLIECINĀJUMS** *(veidne)*

Iepirkums

„Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.SOP 2021/01 ESTLAT177)

**Iesniedza:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Personas, uz kuras iespējām balstās pretendents, nosaukums** | **Rekvizīti**  **(juridiskā adrese, vienotais reģistrācijas numurs** |
|  |  |

**Kontaktpersona:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Tālr. Nr.** |  |

Ar šo Persona, uz kuras iespējām balstās pretendents, tā */paraksttiesīgās personas amats, vārds uzvārds/*, personā, / *pārstāvības tiesības pamats/,* apliecina, ka:

Persona, uz kuras iespējām balstās pretendents, piekrīt piedalīties Iepirkumā „Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā” (iepirkuma identifikācijas numurs SOP 2021/01 ESTLAT177**)**, kā *Pretendenta nosaukums*, reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adrese –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (turpmāk ‑ Pretendents) Persona, uz kuras iespējām balstās pretendents;

1. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, Persona, uz kuras iespējām balstās pretendents apņemas veikt tam izpildei nododamo līguma procentuālo vērtību:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) ....

Persona, uz kuras iespējām balstās**,** pārstāvis/ pilnvarotā persona:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/sagatavošanas vieta/

1. Atbilstoši tehniskās specifikācijas nosacījumu I daļai. [↑](#footnote-ref-1)
2. Atbilstoši tehniskās specifikācijas nosacījumu II daļai. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no dienas, kad parakstīts nodošanas –pieņemšanas akts. [↑](#footnote-ref-3)